Interfaccia Inverter Driver

La libreria **Ferretto.VW.InverterDriver** espone l’interfaccia **IDriver** con i seguenti prototipi di funzione.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| InverterDriverExitStatus SetVerticalAxisOrigin(byte direction, float vSearch, float vCam0, float a, float a1, float a2); | | |
| Nome | SetVerticalAxisOrigin | |
| Descrizione | Comando per impostare la routine per la determinazione dell’origine dell’asse verticale | |
| Parametri: | byte direction | TODO |
|  | float vSearch |  |
|  | float vCam0 |  |
|  | float a |  |
|  | float a1 |  |
|  | float a2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| InverterDriverExitStatus MoveAlongVerticalAxisToPoint(short x, float vMax, float a, float a1, float w); | | |
| Nome | MoveAlongVerticalAxisToPoint | |
| Descrizione | Comando per TODO | |
| Parametri: | short x | TODO |
|  | float vMax |  |
|  | float a |  |
|  | float a1 |  |
|  | float w |  |

TODO… ADD …